附件：

天津市地方政府粮食储备承储企业化验室主要设备清单

一、承储小麦的企业

分样器（或分样板）、电动筛选器（或谷物选筛）、天平（感量0.1g、0.01g、0.001g）、容重器、水分磨、电热恒温箱、旋风磨、面筋仪、*和面机、*醒发箱、*压片机、*电炉、*蒸锅、*体积测定仪、镊子、铝盒、硬度指数测定仪、重金属快检设备、真菌毒素快检设备、农药残留快检设备。

二、承储稻谷的企业

分样器（或分样板）、电动筛选器（或谷物选筛）、天平（感量0.1g、0.01g、0.001g）、实验砻谷机、实验碾米机、水分磨、电热恒温箱、*电炉、旋风磨、具塞磨口锥形瓶、振荡器、滴定仪器（滴定管、移液管、短径玻璃漏斗、量筒、锥形瓶等）、镊子、铝盒、*蒸锅、*饭盒、*分析盘、重金属快检设备、真菌毒素快检设备、农药残留快检设备。

三、承储大米的企业

电动筛选器（或谷物选筛或碎米分离器）、大米碎米测定仪、天平（感量0.1g、0.01g、0.001g）、水分磨、电热恒温箱、重金属快检设备、真菌毒素快检设备、农药残留快检设备。

四、承储小麦粉的企业

电热恒温箱、天平（感量1g、0.1g、0.01g、0.001g、0.0001g）、马弗炉、石英坩埚（或瓷坩埚）、干燥器、水浴锅、电动验粉筛、粉板、粉刀、面筋仪、电炉、磁性金属物测定仪、分离板、广口瓶、振荡器、重金属快检设备、真菌毒素快检设备、农药残留快检设备。

五、承储食用植物油的企业

天平（感量0.001g、0.0001g）、旋转蒸发仪、可调电炉、酒精灯、电热恒温箱、干燥器、抽气泵、上下嘴抽滤瓶、水浴锅（或隔绝容器）、气相色谱仪、顶空瓶、振荡器、植物油脂烟点测定仪（或烟点试验箱）、重金属快检设备、真菌毒素快检设备、农药残留快检设备。

说明：

1.本附件仅列出主要仪器设备，其他相关仪器设备请根据工作需要进行配置。

2.各单位应逐步配齐带“*”的仪器设备。